**DANH MỤC GÓI THẦU VĂN PHÒNG PHẨM, VẬT TƯ HÀNG HÓA, ĐỒ ĐIỆN NƯỚC NĂM 2024**

| **STT** | **Danh mục****hàng hóa** | **Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Văn phòng phẩm, vật tư khác** |  |  |
|  | Áo mưa | - Áo mưa một đầu, cánh dơi- Kích thước: (1x1,2)m- Chất liệu: Nhựa PP có độ dày 0.15mm | Cái | 100 |
|  | Bàn chải cước | - Kích thước: (50x120)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Cái | 40 |
|  | Băng dính lụa xanh | - Kích thước: Bản rộng 50mm, 20BK- Trọng lượng: 150 gram/cuộn | Cuộn | 50 |
|  | Băng dính trắng | - Bản rộng 50mm- Màu sắc: Trắng trong suốt | Cuộn | 100 |
|  | Bật lửa ga | - Kích thước: (80x24x12)mm- Chất liệu: Bằng nhựa | Cái | 24 |
|  | Bình thủy tinh đựng nước | - Dung tích: 1500ml- Kích thước: (100x80x200)mm | Cái | 100 |
|  | Bút chì gỗ | - Kích thước: Đường kính 8mm, dài 200mm- Ruột chì 2mm | Cái | 20 |
|  | Bút dạ không xóa | - Kích thước: Đường kính 12mm, dài 145mm- Bút lông dầu, có hai đầu: đầu bút nhỏ: 0,4mm, đầu bút to: 1mm- Trọng lượng: 10 gram | Cái | 200 |
|  | Cặp đục lỗ gáy 100 mm | - Kích thước: (350x300)mm- Gáy cao 100mm- Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại. | Cái | 100 |
|  | Cặp đục lỗ gáy 70mm | - Kích thước: (350x300)mm- Gáy cao 70mm- Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại. | Cái | 100 |
|  | Cặp giấy 3 dây gáy 100mm | - Kích thước: (350x300)mm- Gáy cao: 100mm- Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải | Cái | 200 |
|  | Cặp nhựa bấm loại bé | - Kích thước: (300x220)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Cái | 300 |
|  | Cặp nhựa bấm loại to | - Kích thước: (350x260)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Cái | 300 |
|  | Cặp nhựa trình ký 1 khóa | - Kích thước: (320x240)mm- Chất liệu: Nhựa- Quy cách: Cặp có 1 khóa | Cái | 100 |
|  | Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 25mm | - Đóng gói: 48 chiếc/Hộp- Kích thước: 25mm  | Hộp | 20 |
|  | Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 32mm | - Đóng gói: 48 chiếc/Hộp- Kích thước: 32 mm  | Hộp | 50 |
|  | Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 41mm | - Đóng gói: 24 chiếc/Hộp- Kích thước: 41 mm  | Hộp | 30 |
|  | Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 51mm | - Đóng gói: 12 chiếc/Hộp- Kích thước: 51mm  | Hộp | 20 |
|  | Cặp trình ký 2 khóa | - Kích thước: (320x240)mm- Chất liệu: Nhựa- Quy cách: Cặp có 2 khóa | Cái | 100 |
|  | Cầu bàn là | - Cầu là được là từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản.- Khung thép ống Φ22.2, Khung thép sơn tĩnh điện- Kích thước: (1175x450x80-800) mm | Cái | 5 |
|  | Chăn sông hồng | - Kích thước: (1900x2150)mm- Chất liệu: Cotton | Cái | 10 |
|  | Chiếu nhựa | - Kích thước: (1900x900)mm- Chất liệu: Nhựa | Cái | 500 |
|  | Chổi chít | -Chất liệu: Cây chít, cán tre dài 1,5m | Cái | 6 |
|  | Chốt cửa dọc | - Quy cách: Sắt mạ inox, Φ 14mm | Cái | 100 |
|  | Chốt cửa ngang | - Quy cách: Sắt mạ inox, Φ 14mm | Cái | 100 |
|  | Cốc thủy tinh uống nước | - Kích thước: Cao 80mm, đường kính 60mm- Dung tích:200ml- Được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt cao, bảo đảm an toàn vệ sinh | Cái | 100 |
|  | Dập ghim mini | - Bên ngoài làm bằng nhựa dày, bên trong làm bằng kim loại - Kích thước: (105x20x25)mm- Quy cách: 01 bấm ghim và 02 hộp ghim kèm theo | Cái | 100 |
|  | Dầu RP7 | - Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. - Mùi: Mùi hôi đặc trưng.- RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét. | Chai | 40 |
|  | Dây dứa buộc chứng từ | - Kích thước: 100m/1 cuộn.- Chất liệu: Nhựa HDPE | Cuộn | 100 |
|  | Dép nhựa tổ ong | - Vật liệu: Nhựa dẻo màu trắng- Cỡ: 35, 38, 40, 43 | Đôi | 300 |
|  | Găng tay cao su | - Chất liệu: Cao su dẻo màu đỏ- Quy cách: Dài tay 35cm | Đôi | 500 |
|  | Ghế nhựa cao không tựa | - Quy cách: Dày 5mm- Kích thước: (370x370x460)mm | Cái | 100 |
|  | Ghim cài chứng từ | - Được làm bằng thép .- Quy cách: 100 Cái/Hộp | Hộp | 300 |
|  | Ghim dập mini No.10 | - Kích thước: 10/5mm- Quy cách: 20 cầu/Hộp | Hộp | 500 |
|  | Giàn phơi quần áo Inox 2 tầng | - Kích thước: (2000x2500)mm- Vật liệu: Inox - Kiểu dáng: Có 2 tầng treo | Cái | 10 |
|  | Giấy A4 in phun | - Kích thước: (210x297)mm- Định lượng: 135 Gsm- Số lượng: 100 tờ/Gram | Gram | 200 |
|  | Giấy in màu A4 | - Kích thước: (210x297)mm- Định lượng: 80 Gsm- Số lượng: 500 tờ/Gram | Gram | 30 |
|  | Giấy in A3 | - Độ tẩy trắng: 90- Kích thước: (297x420)mm- Định lượng: 70 Gsm- Số lượng: 500 tờ/Gram | Gram | 40 |
|  | Giấy in A4 | - Độ tẩy trắng 90- Kích thước: (210x297)mm- Định lượng: 70 Gsm- Số lượng: 500 tờ/Gram | Gram | 9.000 |
|  | Giấy in A5 | - Độ tẩy trắng: 90- Kích thước: (148x210)mm- Định lượng: 70 Gsm- Số lượng: 500 tờ/Gram | Gram | 1500 |
|  | Giấy vệ sinh | - Kích thước: (150x200)mm- Quy cách: 10 cuộn/lố. - Định lượng:13 gram/m2- Trọng lượng: 160 gram/1 cuộn | Lố | 2.500 |
|  | Gối đầu cá nhân vải thô | - Kích thước: (450x650)mm- Chất liệu: Vải thô. | Cái | 80 |
|  | Gọt bút chì | - Kích thước: (26x16x11)mm- Chất liệu: Vỏ nhựa, lưỡi dao bằng thép. | Cái | 20 |
|  | Kéo cán nhựa loại đại 6010 | - Kích thước: Dài 250mm- Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép.- Tay cầm kéo được bọc nhựa. | Cái | 60 |
|  | Khăn bông các màu 25\*40 | - Kích thước: (250x400)mm- Chất liệu: Vải Cotton | Cái | 3.000 |
|  | Khăn bông các màu 30\*40 | - Kích thước: (300x400)mm- Chất liệu: Vải Cotton | Cái | 1.000 |
|  | Khăn bông trắng | - Kích thước: (300x300)mm- Chất liệu: Vải Cotton | Cái | 2.000 |
|  | Khóa cửa gỗ | - Kích thước: (218x35x50)mm- Chất liệu: Hợp kim- Số chìa: 04 chìa- Kiểu dáng: Tay gạt | Bộ | 6 |
|  | Khóa đấm cửa nhôm | - Kích thước: (170x22-45x57x75)mm- Chất liệu Inox- Số chìa: 03 chìa- Kiểu dáng: Tay đấm tròn | Bộ  | 10 |
|  | Khóa treo bé | - Chất liệu: Gang- Loại khóa: Khóa treo gang thường.- Kích thước: (57x38x15)mm | Cái | 30 |
|  | Khóa treo trung | - Chất liệu: Gang- Loại khóa: Khóa treo gang thường.- Kích thước: (66x52x21)mm | Cái | 30 |
|  | Mắc áo nhôm to | - Kích thước: 500mm- Chất liệu: Nhôm | Cái | 500 |
|  | Màn tuyn | - Chất liệu: Vải tuyn bền, thoáng và mát. Kỹ thuật may 2 đường chỉ. | Cái | 100 |
|  | Ni lông hoa dày | - Kích thước: Khổ 1400mm- Chất liệu: Nhựa PP | Mét | 300 |
|  | Nước giặt | - Quy cách: 3,2 lít/Chai-Thành phần chính: Nước, Sodium Linear Alkyl Benzene Sulphonate, Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate, Fatty Alcohol Ethoxylate, Enzyme, Disodium DistyrylbiphenylDisulfonate. | Chai | 40 |
|  | Nước rửa chén | - Quy cách: 0,75 lít/Chai- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Laureth Sulfate; DMDM Hydantoin; Tetrasodium EDTA; Magnesium Sulfate; Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất thơm; Cl 19140; Nước. | Chai | 30 |
|  | Sổ ghi chép A4 | - Kích thước: (210x140x130)mm- Định lượng: 320 trang/quyển | Quyển | 30 |
|  | Sổ ghi chép A4 bìa cứng | - Kích thước: (210x140x130)mm- Định lượng: 200 trang/quyển | Quyển | 50 |
|  | Sổ ghi chép A4 bìa cứng màu đen | - Kích thước: (210x140x130)mm- Định lượng: 300 trang/quyển | Quyển | 40 |
|  | Sọt nhựa hình chữ nhật | - Kích thước: (600x400x Cao 380)mm- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất | Cái | 10 |
|  | Thẻ người nhà bệnh nhân ra vào viện | - Kích thước:(85 x 55)mm- In 2 mặt giấy C200; có bao, dây đeo | Cái | 2.000 |
|  | Thùng (phích) đựng đá giữ nhiệt | - Kích thước: (Φ250xΦ170x270)mm- Quy cách: Phích tròn 7L- Chất liệu: Nhựa PP | Cái | 10 |
|  | Thùng nhựa | - Kích thước: Đường kính 415mm x Cao 445 mm- Dung tích: 50 lít- Quy cách: Dày 5mm- Chất liệu: Nhựa PP. | Cái | 5 |
|  | Thùng rác có bánh xe 80L | - Kích thước: (470x470x750)mm- Dung tích: 80L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc- Chất liệu: Nhựa HDPE- Màu sắc: Xanh | Cái | 2 |
|  | Thùng rác có bánh xe 120L | - Kích thước: (480x570x930)mm- Dung tích: 120L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc- Chất liệu: Nhựa HDPE- Màu sắc: Xanh | Cái | 12 |
|  | Thùng rác có bánh xe 240L | - Kích thước: (730x580x1020)mm- Dung tích: 240L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc- Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh | Cái | 5 |
|  | Túi bóng kính | - Kích thước: (300x500)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 100 |
|  | Túi bóng kính | - Kích thước: (400x600)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 60 |
|  | Túi bóng kính | - Kích thước: (150x250)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 30 |
|  | Túi đựng phim CT | - Kích thước:(380 x 470)mm- Giấy bìa mầu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài | Cái | 20.000 |
|  | Túi đựng phim X-Quang | - Kích thước:(270 x 370)mm- Giấy bìa mầu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài | Cái | 50.000 |
|  | Túi đựng thuốc loại nhỏ | - Kích thước:(210 x 250)mm- Giấy bìa mầu nâu, có in logo bệnh viện bên ngoài | Cái | 40.000 |
|  | Túi đựng thuốc loại to | - Kích thước:(280 x 250)mm- Giấy bìa mầu nâu , có in logo bệnh viện bên ngoài | Cái | 15.000 |
|  | Túi ni lông dùng trong y tế các loại | - Kích thước: Đa dạng size từ 2Kg - 5Kg - 10Kg - 15Kg...- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 2.000 |
|  | Túi viền mép số 2 | - Quy cách: Có khóa Zip- Kích thước: (100x70)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 60 |
|  | Túi viền mép số 7 | - Quy cách: Có khóa Zip- Kích thước: (140x80)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 60 |
|  | Túi viền mépsố10 | - Quy cách: Có khóa Zip- Kích thước: (200x300)mm- Chất liệu: Nhựa PP | Kg | 60 |
|  | Vải phin trắng | - Kích thước: Khổ rộng 1,2m - Chất liệu: Vải phin | M2 | 150 |
|  | Xà phòng Bột | - Với công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu.- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây ra các bệnh về da, với hương thơm bền lâu- Thành phần: Sodium liner, sulfonate, sodium carbonate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm… | Kg | 4.000 |
|  | Xà phòng thơm | - Quy cách: 125g/Bánh- Thành Phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Glycerin, Perfume, Lauric Acid, Sodium Chloride, Titanium Dioxide, Curcuma Aromatica Root Oil, Honey, Citrus Lemon (Lemon) Juice… | Bánh | 1.500 |
|  | Xô nhựa | - Kích thước: (350x330x340)mm- Dung tích: 22 lít- Quy cách: Dày 5mm- Chất liệu: Nhựa PP. | Cái | 20 |
| **II** | **Vật tư điện, nước** |  |  |
|  | Ấm đun nước siêu tốc | - Dung tích: 1.7L.- Công suất: 1500W- Điện áp: 220V- Chiều dài dây: 0.75m. | Cái | 40 |
|  | Aptomat 1 pha, 2 cực | - Dòng định mức: 30A - 32A- Điện áp định mức: 230V/430V- Dòng cắt: 6 ka | Cái | 20 |
|  | Aptomat 1 pha,1 cực | - Dòng định mức: 30A - 32A- Điện áp định mức: 230V/430V- Dòng cắt: 6 ka | Cái | 12 |
|  | Aptomat 3 pha 100A | - Dòng định mức: 100A- Điện áp định mức: 230V/430V- Dòng cắt: 6 ka | Cái | 10 |
|  | Aptomat khối 1 pha, 2 cực | - Số cực: 2- Dòng định mức: 30A- Dòng cắt: 30kA- Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch- Tiêu chuẩn IEC 60947-2- Phương thức bảo vệ: từ nhiệt - Độ bền điện: 10000 lần (đóng/cắt)- Độ bền cơ: 25000 lần (đóng/cắt)- Cách lắp: Vít cố định | Cái | 30 |
|  | Bàn là | - Công suất 1200W- Điện áp 220V | Cái | 5 |
|  | Bản lề 3D | - Chất liệu hợp kim nhôm, sản phẩm đúc, lõi thép phi 19, là loại bản lề có thể tinh chỉnh được 3 chiều, để dễ dàng chỉnh cánh khi có sự cố như xệ cánh- Kích thước: (105x805x40)mm | Bộ | 300 |
|  | Bản lề cối cửa nhôm | - Kích thước: (140x97)mm, trụ quay 16mm- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 100 |
|  | Bản lề lá cửa nhôm | - Kích thước: (100x77)mm, trụ quay 14mm- Chất liệu: Inox | Cái | 100 |
|  | Băng dính điện cuộn to | - Quy cách: Rộng 18mm; Chiều dài: 10 Yard- Độ dính bám cao, không bị nhăn, dãn dài: 200% | Cuộn | 200 |
|  | Băng zen cuộn to | - Quy cách: rộng 1,5cm; Chiều dài: 5m/cuộn- Vật liệu: Băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE- Mật độ PTFE: 0,4g/cm3 | Cuộn | 200 |
|  | Bình chứa nước máy lọc nước | - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện- Dung tích: 5L | Cái | 5 |
|  | Bơm máy lọc nước | - Công suất máy bơm: 26W- Điện áp sử dụng: 24V- Loại Motor: Động cơ- Trục lệch tâm góc: 2,5° - Nhiệt độ hoạt động: 0° ~ 52°C- Đầu ra nước: 3/8″ | Cái | 5 |
|  | Bóng đènLed 20W | - Công suất: 20W- Điện áp: 220V- Hình dạng: Tròn | Cái | 500 |
|  | Bóng đènLed 9W | - Công suất: 9W- Điện áp: 220V- Hình dạng: Tròn | Cái | 500 |
|  | Bóng đèn sưởi | - Công suất: 900W- Điện áp: 220V- Hình dạng: Tròn | Cái | 40 |
|  | Bóng đèn sưởi nhà tắm | - Công suất: 275W- Điện áp: 220V- Hình dạng: Tròn | Cái | 3 |
|  | Bóng tuýp Led 20W | - Công suất: 20W- Điện áp 220V- Hình dạng: Dài 120cm | Bộ | 500 |
|  | Bóng tuýpLed 40W | - Công suất: 40W- Điện áp 220V- Hình dạng: Dài 120cm | Bộ | 200 |
|  | Cần gật gù | - Chất liệu: Đồng nguyên chất, gioăng cao su nguyên sinh | Cái | 20 |
|  | Chân sen | - Chất liệu: Đồng mạ Inox | Cái | 40 |
|  | Chìa cắm | - Công suất tải: 10A- Điện áp sử dụng: 100-250V- Chất liệu: Nhựa  | Cái | 200 |
|  | Cút kẽm | - Kích thước: Φ 15cm- Chất liệu: Kẽm | Cái | 100 |
|  | Dây + bát sen tắm | - Chất liệu: Dây inox 304, bát sen nhựa mạ, cài sen mạ crom | Bộ | 200 |
|  | Dây cấp nước máy lọc nước | - Kích thước: Φ 6mm | Mét | 300 |
|  | Dây cấp nước máy lọc nước | - Kích thước: Φ 8mm | Mét | 300 |
|  | Dây cấp nước nóng lạnh bọc Inox | - Chất liệu: Vỏ inox, ruột cao su chịu nhiệt và chịu áp lực cao. Chiều dài 60cm, 2 đầu gen chờ 21mm | Bộ | 50 |
|  | Dây điện đôi2x2,5 | - Dây súp có 2 dây x 2,5mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ. | Mét | 500 |
|  | Dây điện súp đôi 2x0,7 | - Dây súp có 2 dây x 0,7mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ. | Mét | 800 |
|  | Đế nổi | - Kích thước: (148x86x33)mm- Chất liệu: Nhựa chống cháy, chịu nhiệt | Cái | 200 |
|  | Đinh rút nhôm | - Kích thước: 4cm | Túi | 5 |
|  | Đinh bê tông | - Kích thước: 3cm- Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg | Túi | 5 |
|  | Đui điện xoắn gắn tường | - Điện áp 10A - 220V- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất- Đuôi đèn: E27 - đui xoáy 27mm- Kiểu dáng: Gắn ốp tường, chếch góc 45 độ | Cái | 10 |
|  | Đui điện xoáy | - Điện áp: 10A - 220V- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất- Đuôi đèn: E27 - đui xoáy 27mm- Kiểu dáng: Treo  | Cái | 20 |
|  | Hộp số quạt trần | - Loại Điều khiển: Cơ xoay số- Cấp độ số: 5 số- Điện áp sử dụng: 165V-220V / 50-60Hz- Kích thước: (130x80x40)mm | Cái | 40 |
|  | Khuy hòm | - Kích thước: (100x39)mm- Chất liệu Inox | Bộ | 100 |
|  | Khuy tủ | - Kích thước: (100x39)mm- Chất liệu Inox | Bộ | 100 |
|  | Lạt thít nhựa | - Kích thước: Dài 20cm- Chất liệu: Nhựa dẻo | Túi | 10 |
|  | Lõi sen tắm nóng lạnh | - Chất liệu: Inox, ruột cao su chịu nhiệt, chịu áp lực cao - Kích thước: 40mm | Cái | 20 |
|  | Mang sông kẽm | - Kích thước: Φ 15cm- Chất liệu: Kẽm | Cái | 100 |
|  | Mặt 1 lỗ đế nổi | - Mặt có 1 lỗ và viền đơn trắng- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 20 |
|  | Mặt 1 ổ cắm 1 lỗ đế nổi | - Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 30 |
|  | Mặt 1 ổ cắm 2 lỗ đế nổi | - Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 30 |
|  | Mặt 2 lỗ đế nổi | - Mặt có 2 lỗ và viền đơn trắng- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 30 |
|  | Mặt 2 ổ cắm 1 lỗ đế nổi | - Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 30 |
|  | Mặt 2 ổ cắm đế nổi | - Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 40 |
|  | Mặt 3 ổ cắm đế nổi | - Mặt có 3 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 40 |
|  | Mặt ổ cắm 2 ổ 2 lỗ đế nổi | - Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực | Cái | 30 |
|  | Móc treo quạt trần | - Chất liệu: Thép Φ14, dài 520mm- Quy cách: Một đầu có mặt bích khoan 4 lỗ, một đầu uốn cong để móc treo quạt | Cái | 20 |
|  | Nắp bệt vệ sinh | - Chất liệu: Nhựa- Kích thước: (480x340)mm | Cái | 10 |
|  | Nguồn máy lọc nước | - Điện áp vào: 220V- Điện áp ra: 24V- Chuyển đổi nguồn điện xuống chỉ còn 24V sử dụng cho máy bơm RO- Chất liệu vỏ bằng nhựa | Cái | 10 |
|  | Nối kẽm | - Kích thước: Φ 15cm- Chất liệu: Kẽm | Cái | 100 |
|  | Nút bịt kẽm | - Kích thước: Φ 15cm- Chất liệu: Kẽm | Cái | 100 |
|  | Ổ cắm di động 10m | - Dây dài: 10 mét, 3 ổ cắm- Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. Chịu tải đến 3500W- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc. | Cái | 20 |
|  | Ổ cắm di động 3m | - Dây dài: 3 mét, 6 ổ cắm- Chất liệu: vỏ nhựa ABS; lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy, .- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc. | Cái | 50 |
|  | Ổ cắm di động 5m | - Dây dài: 5 mét, 6 ổ cắm- Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy.- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc. | Cái | 100 |
|  | Phích điện đun nước | - Dung tích: 3,2 lít- Công suất: 735W- Điện áp: 220V | Cái | 5 |
|  | Phích ủ đựng nước | - Dung tích : 1 lít- Chất liệu: Vỏ bằng thép lá mạ thiếc vai nhựa, nút nhựa PP, ruột phích bằng thủy tinh cao cấp, giăng bằng TPE- Kích thước: (210x160x230) cm | Cái | 100 |
|  | Pin cúc áo CR2025 | - Điện áp: 3 V- Quy cách: 1vỉ /5 quả | Quả | 30 |
|  | Pin tiểu AAA | - Điện áp: 1,5V- Quy cách: 02 quả/Đôi | Đôi | 200 |
|  | Pin trung đèn | - Điện áp: 2,5V- Quy cách: 02 quả/Đôi | Đôi | 30 |
|  | Quả lọc nước số 1 | - Kích thước: (70x255) mm- Vật liệu: Polypropylen- Lọc các tạp chất, bùn, tảo rong rêu, sạn cát có Kích thước: trên 5 micron lơ lửng trong nước | Quả | 50 |
|  | Quả lọc nước từ số 1 – số 3 dùng cho máy 50L | - Lõi Smax Duo 1- Vi lọc: giúp loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng kích thước lớn hơn 5 micron và loại bỏ một số rong rêu trong nước.- Lõi Smax Duo 2- Activated Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước.- Lõi Smax Duo 3 - Post Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước,... đồng thời bảo vệ màng lọc RO khỏi các tác nhân Oxy hóa. | Bộ | 2 |
|  | Quạt cây công nghiệp | - Công suất: 150W- Điện áp: 220V- Sải cánh: 500mm- Chân đế ngang rộng vững chắc không rung lắc | Cái | 3 |
|  | Quạt sưởi | -Điện áp: 220V - 240V/50Hz- Công suất: 450W, 900W- Chất liệu vỏ nhựa ABS- Kích thước: (400x370x490) mm | Cái | 10 |
|  | Quạt trần | - Công suất: 75W- Điện áp: 220V- Sải cánh: 1400mm- Điều khiển: Hộp số | Cái | 3 |
|  | Thoát chậu Inox | - Chất liệu: Inox 304, các vòng đệm bằng cao su | Cái | 100 |
|  | Thoát chậu nhựa | - Chất liệu: Nhựa, các vòng đệm bằng cao su | Cái | 20 |
|  | Tụ quạt trần | - Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 2.5uF. - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene | Cái | 100 |
|  | Van 1 chiều bình nóng lạnh | - Kích thước cổng kết nối: 1/2″ – 3/4″- Vật liệu thân van: Đồng thau…- Gioăng làm kín: Cao su PTFE, cao su EPDM..- Lò xo: Thép không gỉ- Hoàn thiện bề mặt: Mạ Niken- Áp suất: 0,1Mpa – 1,0 Mpa- Nhiệt độ làm việc: 0 độ C – 110 độ C- Kết nối: Kết nối ren. | Cái | 20 |
|  | Van khóa đầu vào máy lọc nước | - Khoá cút đầu vào được sử dụng để chia nước từ đầu nguồn để cấp nước vào máy lọc. Đầu chia có kích thước Φ 10mm | Cái | 5 |
|  | Van phao đồng | - Quy cách: DN25- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994 | Cái | 5 |
|  | Van phao đồng | - Quy cách: DN32- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994 | Cái | 5 |
|  | Vít 4 + nở 3 | - Kích thước: Nở nhựa 4cm; Vít M5 x 4cm | Bộ | 800 |
|  | Vít 8 + nở 7 | - Kích thước: Nở nhựa 8cm; Vít M5 x 8cm | Bộ | 500 |
|  | Vít tự khoan 2 | - Kích thước: 2 cm- Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg | Túi | 10 |
|  | Vòi chậu đơn Inox | - Chất liệu: Inox- Kích thước: 45mm | Cái | 100 |
|  | Vòi máy lọc nước | - Vòi cổ ngỗng - Chất liệu: Inox | Cái | 20 |
|  | Vòi MPV 15 mạ đồng | - Kích thước: Φ 15cm- Chất liệu: MPV mạ đồng | Cái | 150 |
|  | Vòi MPV 20 mạ đồng | - Kích thước: Φ 20 cm- Chất liệu: MPV mạ đồng | Cái | 30 |
|  | Vòi sen đơn âm tường rửa bát | - Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm | Cái | 10 |
|  | Vòi sen đơn rửa bát | - Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm | Cái | 10 |
|  | Vòi xịt vệ sinh | - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng- Kích thước: Dài 150cm | Cái | 200 |
|  | Zơ le bình nóng lạnh | - Điện áp: 220/250V- Cấu tạo: Núm điều chỉnh nhiệt, 2 tiếp điểm thường đóng, công tắc báo đèn và quá tải nhiệt bảo vệ thiết bị | Cái | 10 |